Name : Pranav Yashwant More

TE ECE

Roll No.: 2437

#include<reg51.h>

void MSDelay(unsigned int);

void main()

{

while(1)

{

P2 = 0x00; // All pins low.

MSDelay(100);

P2 = 0xAA; // All pins high.

MSDelay(625);

}

}

void MSDelay(unsigned int itime)

{

unsigned int i,j;

for(i=0; i<itime; i++);

for(j=0; j<1000; j++);

}