Name : Pranav Yashwant More

TE ECE

Roll No.: 2437

#include<reg51.h>

Const unsigned char Display[10]={0XF6,0X90,0XB5,0X93,0X37,0X77,0X94,0XF7,0XB7};

void MSDelay()

{

TR0 = 0;

TF0 = 0;

TL0 = 0x4b;

TH0 = 0xff;

TR0 = 1;

while(TF0 == 0)

{

}

TR0 = 0;

TF0 = 0;

}

Void main()

{

Int i=0;

Unsigned char x=1;

P0=0X00;

While(1)

{

For(i=0;i<10;i++)

{

P0=Display[i];

MSDelay(100);

}

}

}