Name : Pranav Yashwant More

TE ECE

Roll No.: 2437

#include<reg51.h>

#define lcd\_data P2

sbit rs=P0^0;

sbit rw=P0^1;

sbit E=P0^2;

void cmd();

void Data();

void show();

void lcd\_delay();

void cmd(unsigned char a)

{

Lcd\_data=b;

rs=1;

rw=0;

lcd\_delay();

E=0;

}

void show(unsigned char \*s)

{

while(\*s)

{

Data(\*s++);

}

}

void MSDelay()

{

TMOD=0X01;

TH0=0Xb7;

TL0=0Xfd;

TR0=1;

while(TF0==0)

{

}

TR0=0;

TF0=0;

}

void main()

{

While(1)

{

cmd(0X80);

show(“MCOE”);

MSDelay();

cmd(0X01);

}

}