Name : Pranav Yashwant More

TE ECE

Roll No.: 2437

#include<reg51.h>

void MSDelay()

{

TR0 = 0;

TF0 = 0;

TL0 = 0x4b;

TH0 = 0xff;

TR0 = 1;

while(TF0 == 0)

{

}

TR0 = 0;

TF0 = 0;

}

void main()

{

int rot\_angle[] = {0x09, 0x0c, 0x06, 0x03};

int j;

while(1)

{

for(j = 0; j < 4; j++)

{

P2 = rot\_angle[j];

MSDelay(50);

}

}

}