Name : Pranav Yashwant More

TE ECE

Roll No.: 2437

#include<reg51.h>

void delay(long int x)

{

int i,j;

for(i=0; i<x; i++)

{

}

}

unsigned char arr[10] = {0xF6,0x90,0xE5,0xB5,0x93,0x37,0x77,0x94,0xF7,0xB7};

void main()

{

while(1)

{

int i;

for(i=0; i<=9; i++)

{

P0 = ~arr[i];

delay(5000);

}

}

}