Name : Pranav Yashwant More

TE ECE

Roll No.: 2437

#include<reg51.h>

unsigned int STEP[] = {8,4,2,1};

void delayms(unsigned long x)

{

unsigned int i;

for(i=0;i<=x;i++);

}

void main(void)

{

unsigned char k;

while(1)

{

for(k=0; k<3;k++)

{

P1= ~STEP[k];

delayms(5);

}

}

}